thread\_wifi\_monitor

监控wifi的状态，通断

thread\_wifi\_monitor

给上位机发心跳

thread\_recv\_can0

thread\_proc\_can0

thread\_send\_udp

发送给上位机的消息通过这个线程发送

thread\_recv\_udp

接收上位机发送的消息

thread\_proc\_udp

处理上位机发的消息

四个电机，两个轮子，一个转盘，一个举升

1. **摄像头**

init\_camera\_dev(&g\_stBottomCameraDev)

start\_v4camera();

init\_camera(pstCamera, IO\_METHOD\_MMAP, iWidth, iHeight))

start\_capturing(pstCamera)

case IO\_METHOD\_MMAP:

这里面调用xioctl(pstCamera->iFd, VIDIOC\_QBUF, &stBuffer)把buffer填满了。

导致push\_frame(pstCamera)的时候失败（Invalid）

V4l2\_camera.c 调用v4l\_camera.c里的函数

资料：

<https://www.cnblogs.com/huty/p/8518231.html>

1. eMMC



